Утверждаю

Директор филиала АО «ЛОЭСК»

«Южные электросети»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.А. Садовников

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Техническое задание на поставку автомобильной техники для нужд филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электросети» РЭС г. Гатчина

Цельнометаллический фургон на базе Газель Next КОМБИ A32R32 (или эквивалент)

**1. Предмет закупки**

1. Технические характеристики и параметры эквивалентности:

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры** | **Значения** |
| **Характеристика шасси** |  |
| Базовое автомобильное шасси | Цельнометаллический фургон на базе Газель Next КОМБИ A32R32, удлинённая или эквивалент |
| Количество мест | 7 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 3500 |
| Масса без нагрузки, кг | 2545 |
| Тип двигателя | дизель, Cummins 6CT-85VL |
| Рабочий обьЁм, л | 2,8 |
| Номинальная мощность, кВТ(л.с) | 110(149.6) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин1 | 3400 |
| Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846, Н\*м (кгс\*м) | 330 (33,6) |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Трансмиссия | 5МТ |
| Подвеска прередняя | независимая на поперечных рычагах с цил. пружинами, со стабилизатором поперечной уст. |
| Подвеска задняя | две продольные полуэллипт. рессоры, с доп. рессорами, со стабилизатором поперечной уст. |
| Тормозная система | ABS |
| Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | барабанного типа |
| Запасная тормозная система | каждый контур рабочей тормозной системы |
| Рулевое управление | травмобезопасное, с регулируемой рулевой колонкой, тип интегральная с гидроусилителем руля |
| Размерность шин | 185/75 R16C (колеса дисковые 51\2 J16H2) |
| Топливо | Дт |
| **Дополнительное оборудование** |  |
| Грузовой отсек и задние двери обшиты металлом, пол обшит доской | да |

|  |  |
| --- | --- |
| На задних дверях закреплены лопата штыковая-1 шт, лопата совковая-1 шт, швабра-1 шт., лом- 1шт, топор-1 шт. | да |
| Левый борт крепления для пластиковой лестницы и 4 крюка для кабеля | да |
| Правый борт бак для масла, тиски с наковальней, ящики для метизов и инструмента | да |
| Короб металл. Длина 2700 мм ширина 150 мм высота 150 мм | да |
| Сварочный электроагрегат (бензиновй переносной) МРМ 5/170 1-СХ/Н или эквивалент. Вес не более 94 кг, габариты не более 720\*480\*515 мм, пределы рег.сварочного тока не менее 40-170 А, шумовое воздействиене более 95 дБ, объем топливного бака не менее 6,5 л, ср. продолжительность работы не менее 3 ч 15 мин. | да |
| Предпусковой подогреватель | да |
| Дополнительная печь отопителя салона | да |
| Противотуманные фары | да |
| Тонировка задних стекол (5% пропускание света) | да |
| Зашита картера | да |
| Ветровики боковых зеркал и капота | да |
| Комплект резиновых ковриков в салон | да |
| Комплект зимней шипованной резины на дисках 185\75 RI6C (колеса дисковые 51\2 JI6H2) | да |
| Антикоррозийная обработка кузова | да |
| Набор автомобилиста (аптечка, жилет, буксирный трос, огнетушитель, знак авар.остановки) | да |
| Гарантийный срок должен быть равен гарантийному сроку завода изготовителя. |  |

1. **Сроки поставки товара:** не позднее 25 декабря 2020 г.
2. **Получатель товара и количество:** Филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электросети», 01 единица.
3. Год изготовления: 2020 г.
4. Контактное лицо по техническим вопросам:

Солдатенко Андрей Леонидович тел. +7 93 1 577 86 95

Веселов Константин Владимирович тел. +7 921 420 60 37

Начальник транспортной службы:

А.Л. Солдатенко