УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО «ЛОЭСК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Н. Холматов

**Техническое задание**

**на поставку** **обеззараживателей воздуха (облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных передвижных) для нужд АО «ЛОЭСК»**

**Грузополучатель:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Филиал АО «ЛОЭСК»** | **Адрес** | **КПП** |
| 1 | Центральный аппарат | - г. Санкт-Петербург, Песочная набережная 42 лит «А» | 785150001 |

**Место поставки:**

1. Центральный аппарат АО «ЛОЭСК»:

- г. Санкт-Петербург, Песочная набережная 42 лит. «А»

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ**

1. **Общие технические требования к поставляемой продукции:**
	1. Сроки поставки: в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора.
	2. Поставляемая продукция должна быть ранее не использованной. Дата выпуска всей Продукции должна быть не более 6 (шести) месяцев до даты поставки.
	3. Поставщик согласовывает с Заказчиком дату и время поставки обеззараживателей воздуха (облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных передвижных**)** (далее – Товар) не менее чем за 1 (один) рабочий день.
	4. При приемке Товара для проверки соответствия его качества требованиям, установленным настоящим описанием объекта закупок, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
	5. Заказчик имеет право отказаться от Товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству Товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии Товара.
	6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает акт сдачи-приемки товара, товарную (товарно-транспортную) накладную и/или счет/счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
	7. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.
	8. Поставщик гарантирует соответствие качества и полную комплектность поставляемого товара Техническому заданию и действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.
	9. Товар поставляется Поставщиком в заводской упаковке (таре). Упаковка должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, отгрузке и хранении и строго соответствовать маркировке товара. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, юридический адрес изготовителя изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска и срок годности.
	10. Маркировка Товара должна обеспечить полную и однозначную идентификацию Товара при его приемке.

1.11 Требуемое количество: **55 (пятьдесят пять) шт.**

**2**. **Требования по соответствию продукции определенным стандартам:**

2.1. Товар, поставляемая Поставщиком, должен соответствовать:

- обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным установленным законом стандартам для данного вида товара и гарантировать безопасность для здоровья людей и состояния окружающей среды при его использовании.

1. **Наименование, комплектность, характеристики товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Описание товара, работы услуги** |
| **1** | **Обеззараживатель воздуха (Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной)** | Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории | Наличие |
| Эффективность обеззараживания, % | не менее 99,0 |
| Производительность, м3/час | 100±10 |
| Исполнение – | передвижной  |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 100 |
| Звуковая мощность (уровень шума), дБ | не более 50 |
| Источник излучения - бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа | Наличие |
| Мощность источника излучения, Вт | не менее 15 |
| Количество источников излучения, шт. | не менее 3 |
| Срок службы лампы, час. | не менее 9 000 |
| Вентиляторы, из материалов, гасящих вибрацию, шт. | не менее 3  |
| Материал корпуса | металл, покрытый порошковой краской |
| Безозоновые бактерицидные лампы низкого давления, не подлежащие обязательной сертификации | + |
| Прибор может работать в помещении в присутствии людей | + |
| Гарантийный срок | не менее 12 месяцев |
| Срок службы | не менее 5 лет |
| Документация: руководство по эксплуатации на русском языке, инструкция по применению, сертификат соответствия | Наличие |

Разработал:

Специалист по ОТ 1 категории А.А. Безгодова

Согласовал:

Начальник отдела охраны труда СОТПБиПК Е. П. Лазарева