Приложение к ТЗ на разработку «Схема перспективного развития электрических сетей напряжением 10 кВ муниципальных образований Усть-Лужское сельское поселение и Вистинское сельское поселение Кингисеппского района Ленинградской области на период до 2019г. с прогнозом до 2024г.»

Перечень исходных данных

(получаемых подрядчиком):

* Разработанный генеральный план Усть-Лужского сельского поселения и Вистинского сельского поселения;
* генеральные планы муниципальных образований с кадастровой разбивкой участков, попадающих в зону проектирования в соответствии с техническим заданием;
* документы территориального планирования (при наличии);
* список потребителей, намечаемых к строительству, реконструкции и расширению до 2024г. с указанием сроков ввода, местоположения и планируемых электрических нагрузок (кВт);
* суточные графики электрических нагрузок отходящих фидеров на шинах 10 кВ   
  ПС 35-110 кВ, зафиксированные в энергосистеме в дни контрольных замеров в зимний и летний периоды 2015, 2016 и 2017 годов;
* существующие однолинейные схемы электрических сетей 10 кВ с указанием количества и мощности трансформаторов ТП 10/0,4 кВ, а также марок, сечений проводов и кабелей и их протяженностей;
* схемы РУ 10 кВ действующих ТП 10/0,4;
* карты-схемы электрических сетей 10 кВ Усть-Лужского сельского поселения;
* протяженность сетей 10 кВ (в т.ч. ВЛ и КЛ) и количество ТП 10/0,4 кВ, находящихся на балансе АО «ЛОЭСК»;
* протяженность сетей 10 кВ (в т.ч. ВЛ и КЛ) и количество ТП 10/0,4 кВ, находящихся на балансе других потребителей;
* сведения о техническом состоянии электрических сетей 10 кВ (ЛЭП, ТП);
* годы ввода в эксплуатацию ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ;
* максимальные нагрузки потребительских ТП 10/0,4 кВ за 2014, 2015, 2016 и 2017 годы;
* перечень технических условий за 2014-2017г.г., выданных на присоединение потребителей к электрическим сетям;
* потребление (расход) электроэнергии потребителями поселения за 2014-2017 годы всего.