Утверждаю

Директор филиала АО «ЛОЭСК"

«Восточные электросети»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Г. Козлов

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**Техническое задание на поставку автомобильной и специальной техники для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» РЭС г. Тихвин**

**1. Предмет закупки Трактор МТЗ 892.2 (или эквивалент)**

**2. Технические характеристики и параметры эквивалентности.**

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры | Значения |
| Колесная формула | 4х4 |
| Габаритные размеры: |  |
| Длина, мм | 4130 |
| Ширина, мм | 1970 |
| Высота, мм | 2850 |
| База трактора, мм | 2450 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4250 |
| Масса максимально допустимая, кг | 7000 |
| Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с непосредственным впрыском |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Мощность, кВт (л. с.) | 65(90) |
| Емкость топливного бака, л | 135 |
| Коробка передач | Механическая ступенчатая |
| Число передач, вперед/назад | 18/4 |
| Тормоза | Дисковые, сухие |
| Рулевое управление | Гидрообъемное. Гидроцилиндр в рулевой трапеции (насос-дозатор) |
| Электрооборудование | Генератор мощностью 1150 Вт; Пусковая система со стартером 24 В |
| Размер шин: |  |
| Передние колеса | 360/70R24 |
| Задние колеса | 18,4 R34 |
| Гарантийный срок должен быть равен гарантийному сроку завода-изготовителя |  |

**3. Сроки поставки товара:** не позднее 25 декабря 2020 г.

**4. Получатель товара и количество:** Филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети»

Г. Тихвин, Коммунальный квартал, д.8. – 01 ед.

**5. Год изготовления:** 2020

**6. Контактное лицо по техническим вопросам:** Никитин Владимир Николаевич 89215769142

**Начальник транспортной службы:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Изотов

подпись