Утверждаю

Директор филиала АО «ЛОЭСК»

«Южные электросети»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.А. Садовников

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Техническое задание на поставку автомобильной техники для нужд филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети» РЭС г. Гатчина

1. Предмет закупки

ГАЗ-27527-363 (или эквивалент)

2. Технические характеристики и параметры эквивалентности:

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры | Значения |
| Характеристика шасси |  |
| Базовое автомобильное шасси | Цельнометаллический фургон |
| Количество мест | 7 |
| Полная масса,кг | 3000 |
| Снаряженная масса, кг | 2350 |
| Тип двигателя | дизель, Cummins 1SF2,8s4129P или эквивалент |
| Рабочий объем, л | 2,8 |
| Номинальная мощность, кВТ(л.с) | 120 (88.3) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин1 |  |
| Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846, Н\*м | 270 при 1400-3000 об\мин |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Трансмиссия | 5МТ |
| Подвеска передняя | зависимая рессорная |
| Подвеска задняя | рессоры |
| Тормозная система | ABS |
| Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | барабанного типа |
| Запасная тормозная система | каждый контур рабочей тормозной системы |
| Рулевое управление | травмобезопасное, с регулируемой рулевой колонкой, тип винт-шариковая гайка с гидроусилителем руля |
| Размерность шин | 185/75 R16С (колеса дисковые 51\2 J16Н2) |
| Топливо | Дт |
| Дополнительное оборудование |  |
| Предпусковой подогреватель | да |
| Сиденье водителя с обогревом | да |
| Магнитола | да |

|  |  |
| --- | --- |
| Дополнительная печь отопителя салона | нет |
| Противотуманные фары | да |
| Тонировка задних стекол (5% пропускание света) | да |
| Зашита картера | да |
| Ветровики боковых зеркал и капота | да |
| Комплект резиновых ковриков в салон | да |
| Комплект зимней шипованной резины на дисках 185V75 R16C (колеса дисковые 51\2 J161-12) | да |
| Антикоррозийная обработка кузова | да |
| Набор автомобилиста (аптечка, жилет, буксирный трос, огнетушитель, знак авар.остановки) | да |
| Гарантийный срок должен быть равен гарантийному сроку завода-изготовителя | да |

1. Сроки поставки товара: не позднее 25 декабря 2020 г.
2. Получатель товара и количество: Филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электросети», 01 единица.
3. Год изготовлении: 2020 г.
4. Контактное лицо по техническим вопросам:

Солдатенко Андрей Леонидович тел. +7 931 577 86 95

Начальник транспортной службы:

А.Л. Солдатенко

подпись